OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonania modernizacji nawierzchni na drodze gminnej 150455c relacji dr.woj. nr 251-tory kolejowe
I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja nawierzchni drogi gminnej 
nr 150455c  relacji dr.woj. nr 251-tory kolejowe 
Projekt opracowano w oparciu o:
- mapa sytuacyjno - wysokościowa 1:1000
- wstępne założenia do projektowania uzgodnione z Zamawiającym

- pomiary wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie


II. Zakres opracowania


Zakresem opracowania objęto modernizację nawierzchni drogi gminnej nr 150455c

 relacji dr.woj. nr 251-tory kolejowe 
Na podstawie pomiarów terenowych obliczono długości i powierzchnie 
zagospodarowania drogowego:

Nawierzchnia od km 0+020-0+895:
- warstwa ścieralna gr 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowa asfaltowa










-   3500,0 m2
-warstwa profilowa gr 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowa asfaltowa










-  3500,0 m2
- warstwa podbudowy gr 8cm, kruszywa wapiennego o/31,5mm 


 - 3587,5 m2
III. Stan istniejący

Droga gminna nr 150455c  relacji dr.woj. nr 251-tory kolejowe stanowi element sieci komunikacyjnej gminy Pakość. Droga na długości tj. 0+020-0+895 posiada nawierzchnię            tłuczniową.
IV. Stan projektowany:

1. Plan sytuacyjny

W ciągu drogi gminnej 150455c  relacji dr. woj. nr 251-tory kolejowe zaprojektowano                  km 0+020-0+895 zaprojektowano nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowa asfaltowa warstwa profilowa gr 3cm i warstwa ścieralna gr 4cm. Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr 8cm z kruszywa wapiennego frakcji o/31,5m. 

Projektowana  szerokość 4,0m  ze spadkiem daszkowym 2%. Na łukach spadek jednostronny 3%.
2. Profil podłużny drogi:

Rzędne projektowanej nawierzchni nawiązano do istniejącej jezdni oraz terenu przyległego. Nie planuje się zmian w przebiegu osi drogi ani przebiegu niwelety

3.  Konstrukcja nawierzchni dróg:
Szczegóły konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych .
 Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnia od km 0+020-0+895:
 - warstwa ścieralna gr 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowa asfaltowa

       - warstwa profilowa gr 3 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowa asfaltowa



- warstwa podbudowy gr 8cm, kruszywa wapiennego o/31,5mm

- istniejąca podbudowa tłuczniowa
4. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren.

5. Urządzenia obce

Nie występują kolizje z mediami (wodociągi, energetyka, telekomunikacja).
VII. Uwagi końcowe
1. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami

2. Rozpoczęcie robót zgłosić wszystkim użytkownikom uzbrojenia podziemnego
3. Wszystkie materiały i wyroby użyte do budowy przedmiotowego obiektu muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane
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