SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, art. 10 ust. 1 oraz 39 - 46 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm./.

Zamawiający:

Gmina Pakość

ul. Rynek 4

88-170 Pakość

Telefon:
0-52 / 566-60-74

Fax:

0-52 / 566-60-75

Przedmiot zamówienia:

„Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Rycerzewko”

Nomenklatura zgodnie ze słownikiem CPV:

45.23.32.20 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Pakość, lipiec 2006r.

A. Informacje wstępne.

1) Zamawiający 

Zamawiający – Gmina Pakość

Adres: ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

Telefon: 052-566-60-73 (74)

Adres e-mail: sekretariat@pakosc.pl, witryna www: www.bip.pakosc.pl
Godziny urzędowania: 700 – 1500,  wtorek: 800 - 1600

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim, oddział Pakość,

Numer rachunku: 45 8170  1034 0000 0303 2000 0130

NIP 556-11-03-533, Regon: 000530732

2) Numer sprawy:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

KIO 341/XII/7040-71/06. Oferenci w prowadzonej korespondencji powinni powoływać się na ten znak.

3) Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust.1 oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W sprawach nieuregulowanych w/w ustawą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, a także postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, zwanej dalej SST.

4) Informacje dodatkowe:

· ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający powołuje się na „ustawę Pzp” – mowa o ustawie Prawo zamówień publicznych;

· Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wprowadzenia uzupełnienia lub zmian w treści SIWZ, z zachowaniem przepisów ustawy, tzn. z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, a także sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca;

· Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych;

· na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, z podaniem nazw firm;

· wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem faksu;

5) Instrukcje dla wykonawców.

· wykonawca winien uważnie zapoznać się z całą treścią SIWZ; 

· wykonawca przedstawi ofertę zgodną z postanowieniami SIWZ; 

· każdy wykonawca złoży tylko jedną ofertę; 

· złożenie większej liczby ofert przez jednego oferenta spowoduje ich odrzucenie; 

· wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6) Opis sposobu przygotowania oferty.

· do oferty powinny być dołączone dokumenty wymienione w SIWZ;

· wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami i postanowieniami określonymi w SIWZ;

· ofertę sporządza się w języku polskim;

· oferty należy sporządzić z zastosowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności;

· w przypadku, gdy oferent, jako załącznik do oferty dołącza kopię jakiegoś dokumentu, powinna być ona potwierdzona przez niego za zgodność z oryginałem;

· oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/by upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz;

· każda strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami;

· oferta powinna być oprawiona w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki;

· wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert;

· wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert;

· wykonawca umieści ofertę w dwóch kopertach, gdzie pierwsza będzie zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Miejski w Pakości, ul. Rynek 4, 88-170 Pakość,

z napisem: 

Oferta na zadanie pn. 

„ Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Rycerzewko”.

Na drugiej kopercie należy podać dokładną nazwę i adres wykonawcy.

· koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający (bez otwarcia) zapoznanie się z treścią oferty;

7) Udzielanie wyjaśnień.

· Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców;

· zgodnie z art. 38 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert; treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej: www.bip.pakosc.pl, w przypadku umieszczenia na niej SIWZ; 

· zgodnie z art. 27 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictem faxu (z zastrzeżeniem, iż każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania- art. 27 ust. 2 ustawy Pzp);

· osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: 

a) Kierownik Referatu Komunalno – Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Marek Żelazny; pokój nr 19 (I piętro), tel. 052-566-60-90; 

b) Inspektor ds. drogownictwa, leśnictwa i melioracji – Bogusław Kawka; pokój nr 16 (I piętro) – tel. 052- 566- 60- 88;

c) osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach związanych z procedurą przetargową jest starszy specjalista ds. zamówień publicznych, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami Joanna Zemełka; pokój nr 18 (I piętro), tel. 052- 566-60-89.

8) Zamówienia uzupełniające.

· Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,  w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w sytuacjach które były trudne do przewidzenia w fazie wykonywania planowanego remontu nawierzchni;

9) Możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia.

a) zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia;

a) w przypadku, o którym mowa w ppkt. a) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

b) przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ppkt. a);

c) jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppk. a) została wybrana , Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

B. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi gminnej, położonej w m. Rycerzewko, gm. Pakość, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 30. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9.

C. Terminy.

1) Oferty należy składać do dnia  20 lipca 2006r. do godziny 930 w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 4 (sekretariat, parter).

2) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20 lipca 2006r. o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 17.

3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

4) W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

5) Termin realizacji zamówienia– do 30 września 2006 r. 

D. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

· prowadzą działalność o profilu odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

· wykonali w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej trzy roboty polegające na wykonaniu remontu nawierzchni dróg,

3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

· nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Pzp.

4) spełniają wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5) wymagany termin wykonania – do 30 września 2006r.

6) wymagany okres gwarancji, rękojmi – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów dostarczonych przez wykonawcę w celu ich potwierdzenia.

E. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia ;

Za aktualny dokument uważa się dokument 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, lecz potwierdzony przez organ wydający,

 przy czym w przypadku wystawienia przez urzędy miejskie, gminy poświadczeń, zaświadczeń, iż dany podmiot nadal figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej Zamawiający przypomina, iż taki dokument jest ważny łącznie z wpisem do ewidencji i w takim przypadku należy złożyć do oferty oba dokumenty.

3) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje),

4) wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizacje robót,

5) wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),

6) dodatkowo Zamawiający załącza formularz ofertowy w celu wypełnienia przez wykonawcę biorącego udział w procedurze przetargowej.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność przez Wykonawcę.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości w inny sposób.
F. Kryteria oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest cena - 100%.

1) Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się:


a) ze szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót i przedmiarem robót, zwracając szczególną uwagę czy dokumentacja zawiera w swej treści wszystkie niezbędne informacje do wykonania przedmiotu zamówienia,


b) z terenem budowy i jego otoczeniem oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

2) W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez Zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu do składania ofert.

3) Wykonawca nie może korygować ilości robót umieszczonych w przedmiarze robót. Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczeniu ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót wykonawca może dochodzić procedurą pytań, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy. Wyjaśnienie treści specyfikacji określone jest w pkt. A niniejszej specyfikacji. 

4) Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,            z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ceny należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.

5) Wykonawca upewni się co do prawidłowości oraz ilości robót wymienionych                               w przedmiarach robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót. 

6) Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie             w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

7) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

G. Sposób przeprowadzania oceny ofert.

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa, powołana Zarządzeniem nr 230/06 Burmistrza Pakości z dnia 04 lipca 2006r. Oferty oceniane będą w 2 etapach:

1) ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty, tj. wykonawcy nie spełniający warunków udziału w prowadzonym postępowaniu podlegają wykluczeniu, natomiast oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą i SIWZ zostaną odrzucone;

2) ocena merytoryczna według kryterium określonego poniżej. W tym etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający kierować się będzie następującym  kryterium:

Cena –  100%

Cena wykonania przedmiotu zamówienia= Cena netto + podatek VAT = Cena brutto

Oferty oceniane będą w następujący sposób: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pozostałe oferty zostaną przeliczone proporcjonalnie w stosunku do najtańszej wg wzoru:

Cn = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100 pkt

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną. 

H. Informacja o trybie otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert jest jawne. 

2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu gwarancji zawartych w ofercie. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

4) W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

5) W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

6) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 

8) O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

9) Zamawiający odrzuci ofertę (art. 89 ustawy Pzp), jeżeli: 

· jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

· jej treść nie odpowiada treści SIWZ 

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

· zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

· została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

· zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można było poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 

· wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 

· oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

I. Udzielenie zamówienia.

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia kryterium oceny ofert. 

2) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie wyboru oraz nazwę (firmę), adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, podając jednocześnie informacje o ofertach odrzuconych i wykluczonych wykonawcach.

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym.

J. Unieważnienie postępowania.

1) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

· w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

· cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

· w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

· wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

· postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2) O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3) W przypadku unieważnienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

4) W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszyciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

K. Zobowiązania wykonawcy związane z umową.

1. Po ocenie ofert i wyborze wykonawcy przystępuje się do uzupełnienia załączonego do SIWZ projektu umowy.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez obie strony.

3. Wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. W razie ich nie uznania - udać się do właściwego sądu. W pozostałych przypadkach mają zastosowanie przepisy K.C. i K.p.c.

5. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

7. Zgodnie z art. 145 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od chwili powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

L. Pouczenie o środkach odwoławczych.

1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszeń przez Zamawiającego określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, przysługują środki odwoławcze określone w Dziale VI tejże ustawy (protest do zamawiającego i odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie). 

2.Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7  dni od  dnia publikacji  ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych  lub  zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu. 

5. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

6. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
7. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp.

8. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność  lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

9. Od rozstrzygnięcia o zawieszeniu postępowania nie przysługuje odwołanie. 

10. Zamawiający rozpatrzy protest nie później niż w terminie 10 dni od dnia  jego wniesienia. 

11. Brak rozpatrzenia protestu w przewidzianym terminie uznaje się za jego oddalenie. 

12. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu, w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię Zamawiającemu.

13. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu.

14. Szczegółowe informacje o środkach odwoławczych znajdują się w rozdziale 3 Działu VI ustawy Pzp. pn. „Odwołanie”.

Ł.  Załączniki do specyfikacji:

1. Opis techniczny do projektu wykonawczego – załącznik nr 1.

2. Formularz OFERTA – załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3.

4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych – załącznik nr 4.
5. Wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizacje robót – załącznik nr 5.
6. Wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 6.
7. Projekt umowy – załącznik nr 7.

8. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8.

9. Przedmiary robót – załącznik nr 9.

10. Wypis z rejestru gruntów – załącznik nr 10.

11. Przekrój konstrukcyjny – załącznik nr 11 - plik w formacie dxf – do przeglądania należy pobrać darmową przeglądarkę: http://www.infograph.com/products/dwgviewer/
...............................................................

Podpis Zamawiającego

Pakość, dnia 07 lipca 2006r. 






Załącznik nr 1

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

 remontu drogi gminnej w m. Rycerzewko, dz. nr 30 

Stan istniejący:

W stanie istniejącym na terenie objętym opracowaniem znajduje się droga o nawierzchni z kruszywa wapiennego. Szerokość istniejącej nawierzchni – średnio 4,2 m. Nawierzchnia w celu przejezdności profilowana jest okresowo równiarką. Stanowi ona dojazd do przyległych zabudowań i pól.

Długość odcinka 920, mb. Pobocza gruntowe obustronne. Odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren. W ciągu drogi – zjazdy do gospodarstw.

Stan projektowany

Projekt remontu nawierzchni przewiduje wykonanie następujących czynności:

· wyprofilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej równiarką z doprowadzenie m do spadku poprzecznego 2 %

· wyrównanie nawierzchni destruktem bitumicznym na średnią grubość 5 cm

· wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysem i emulsją 

· uzupełnienie poboczy gruntowych po wyrównaniu destruktem  

Długość odcinka – 920 mb

Szerokość drogi 4,0 m

Szerokość uzupełnienia poboczy – 0,75 m 

W planie przebieg drogi zgodnie ze stanem istniejącym.

Odwodnienie powierzchniowe na przyległy teren.

Uwagi końcowe

Prace wykonać według obowiązujących norm i przepisów oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Opracował

mgr inż. Jarosław Matuszak


Załącznik nr 2

Formularz ofertowy

.........................................

(miejsce i data sporządzenia)

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie pod nazwą:  „ Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Rycerzewko”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego     KIO 341/XII/7040-71/06
1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Pakość z siedzibą przy ul. Rynek 4, 88-170 Pakość, Polska

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
	Nazwa Wykonawcy

	Adres(y) Wykonawcy


	
	

	NIP .................................................................

REGON ..........................................................
	Telefon ..........................................

Fax ................................................


3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
	Imię i nazwisko

	

	Adres

	

	Nr telefonu

	

	Nr faksu


	

	Adres e-mail


	


4. Stosownie do Kryterium CENA, oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Brutto w wysokości: ................................................. zł,

(słownie: ...........................................................................................................)

w tym kwota:

netto w wysokości: ..................................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................)

podatek VAT (........ %)  ............................................. zł,

(słownie: ........................................................................................................)

FORMULARZ CENOWY

4.1 Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia za cenę określoną w poniższej tabeli :

	L.P
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.
	Ilość
	Cena

Jedn.
	Wartość

	1.1.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej równiarką
	m2
	3680,00
	
	

	1.2.
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem - wyrównanie destruktem bitumicznym – średnia grubość warstwy 5 cm
	m3
	184,00


	
	

	1.3.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o frakcji 8-12 mm (ilość kruszywa 10 dm3 / m2)
	m2
	3680,00
	
	

	1.4.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o frakcji 5-8 mm (ilość kruszywa 8 dm3 / m2)
	m2
	3680,00
	
	

	1.5.
	Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczystogliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10cm (krotność 0,5) – wyrównanie poboczy 
	m2
	920,00
	
	

	
	
	
	RAZEM
	

	
	
	
	VAT
	

	
	
	
	OGÓŁEM
	


5. Oświadczamy, że:
1. Zaoferowana (w punkcie 4) cena stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych zamówienia (SIWZ) i wynika z przedmiaru robót. Cena została ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom. 

2. Spełniamy warunki określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Prace związane z realizacją niniejszego zamówienia zostaną wykonane do dnia .......................................... 

4. Na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzielimy 36  mies.  gwarancji, rękojmi, licząc od daty odbioru. 

5. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia wykonamy, sami / z udziałem podwykonawców *).

6. Oświadczamy, że posiadamy* / nie posiadamy* zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym.
7. Oświadczamy, że opłacamy* / nie opłacamy* terminowo składki na ubezpieczenie społeczne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
8. Deklarujemy odroczoną płatność na okres 30 dni za roboty zakończone i zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego, licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

9. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.  Integralną część naszej oferty stanowią załączone:

1) wypełniony formularz cenowy .

2)  wykaz podwykonawców,

13. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu do oferty załączamy oświadczenia i dokumenty:


........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................

........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................


........................................................................................

........................................................................................

Na .......... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość  Oferty.

5. Podpis(y):
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)
	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)
	Miejscowość i data

	1)

	
	
	
	
	

	2)

	
	
	
	
	


Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa i adres wykonawcy .....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonym przez Gminę Pakość, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej we wsi Rycerzewko, zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późn. zm.), 

1)  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co potwierdzam załączonym wykazem potencjału ludzkiego, oraz posiadanego potencjału technicznego.

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

Podpis(y):
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)
	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)
	Miejscowość i data

	1)

	
	
	
	
	

	2)

	
	
	
	
	






Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT WYMAGANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia

na „Remont drogi gminnej w m. Rycerzewko”
Nazwa i adres wykonawcy ........................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

	Lp.
	Opis wykonanych robót budowlanych o zakresie i wartości zbliżonej do przedmiotu zamówienia.
	Data wykonania
	Wartość robót
	Zamawiający-inwestor

(i) (nazwa, adres, tel.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


................................ dnia, ........................

Podpis(y):
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)
	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)
	Miejscowość i data

	1)

	
	
	
	
	

	2)

	
	
	
	
	


Załącznik nr 5

WYKAZ KIEROWNICTWA i OSÓB

KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

na „Remont drogi gminnej w m. Rycerzewko”

1. WYKAZ OSÓB
	Lp.
	Imię

 i

nazwisko
	Wykształcenie

oraz rodzaj

uprawnień
	Forma

współpracy

z wykonawcą

(umowa o pracę/

zlecenie)
	Doświadczenie

(w latach)
	Proponowana

rola w realizacji

zamówienia

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


...................... dnia, ........................

Podpis(y):
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)
	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)
	Miejscowość i data

	1)

	
	
	
	
	

	2)

	
	
	
	
	


Załącznik nr 6

WYKAZ PODWYKONAWCÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

na remont drogi gminnej w m. Rycerzewko

Nazwa i adres wykonawcy ........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa i adres podwykonawcy
	Zakres robót powierzonych podwykonawcy w realizacji zamówienia
	Dane na temat kwalifikacji podwykonawcy niezbędne do wykonania powierzonej części zamówienia

	
	
	
	


Podpis(y):
	L.p.
	Nazwa Wykonawcy
	Nazwisko i imię osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy 
	Podpis osoby upoważnionej do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (Partnera)
	Pieczęć Wykonawcy (Partnera)
	Miejscowość i data

	1)

	
	
	
	
	

	2)

	
	
	
	
	


Załącznik nr 7

PROJEKT UMOWY

dot. remontu drogi gminnej w m. Rycerzewko

zawarta w dniu ................... 2006r. w Pakości, 

pomiędzy:

Gminą Pakość reprezentowaną przez:

Burmistrza Pakości - Wiesława Kończala

zwaną dalej „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Anny Kruszka,

a

..................................................................................................... reprezentowaną przez:

..................................,

zwaną w dalszej części „Wykonawcą,”,

w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania remontu nawierzchni drogi gminnej o długości 920 mb miejscowości Rycerzewko, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz w niniejszej umowie.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy zgodnie z § 1, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy według cen brutto określonych w ofercie, tj.:

· mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej równiarką, ilość 3.680 m2 – cena ...............................;

· wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem - wyrównanie destruktem bitumicznym, ilość 184 m3 – średnia grubość warstwy 5 cm – cena..................................,

· powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o frakcji 8-12 mm (ilość kruszywa 10 dm3 / m2), ilość 3.680 m2 – cena......................

· powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o frakcji 5-8 mm (ilość kruszywa 8 dm3 / m2), ilość 3.680 m2 – cena ......................

· pobocza gruntowe z mieszanek piaszczysto- gliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10cm (krotność 0,5) – wyrównanie poboczy, ilość 920 m2 – cena ....................

2. Łączna wartość wynagrodzenia dla całego zadania, zgodnie z ofertą wynosi brutto: .................. zł (słownie: ..................... złotych 00/100).

3. Ceny określone umową są cenami stałymi.

4. Odbiór całości robót drogowych nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o dniu gotowości do odbioru robót.

5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do wzięcia udziału w odbiorze robót są: 


- Marek Żelazny – kierownik referatu Komunalno – Inwestycyjnego Rolnictwa i Ochrony 
                               Środowiska, 


- Bogusław Kawka – inspektor ds. melioracji, drogownictwa i leśnictwa.

6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie niniejszej umowy stanowi protokół odbioru robót.

7. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia  wystawienia faktury przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego zgodnie z ust.4,6.

§ 4

Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wskazanym w § 1 - § 3, a w razie niejasności korzystać będzie ze wskazówek Zamawiającego.

§ 5

1. Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach.

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, ale innych niż podano § 11 ust.1.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do właściwego zabezpieczenia terenu budowy. 

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, właściwego jego oznakowania  oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów,

2) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty dokonania odbioru robót.

§ 8

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe podczas realizacji umowy. 

2. Wykonanie umowy nie może naruszać praw osób trzecich.

§ 9

Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w dniu następnym po podpisaniu umowy.

§ 10

Wykonawca udziela niniejszym 36-miesięcznej  gwarancji  na wykonane roboty.

§ 11

1. Zamawiający, oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy także w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Strony ustalają, że w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron, z przyczyn przez tę stronę zawinionych, strona odstępująca zobowiązana jest zapłacić karę umowną w zryczałtowanej kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 12

Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

 § 13

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 30 września 2006 r.
§ 14

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 15

Integralną część  niniejszej umowy stanowią załączniki :

1. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2. oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem.

§ 16

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach  po 1 dla każdej ze stron.

          Zamawiający:                                                        Wykonawca:

Nie wnoszę zastrzeżeń

pod względem prawnym 

2006.07.07
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Załącznik nr 8

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 04.08.04 WYRÓWNANIE PODBUDOWY DESTRUKTEM BITUMICZNYM

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie w ramach remontu drogi gminnej w m. Rycerzewko
1.2. Zakres stosowania ST


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy destruktem bitumicznym.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. materiały

2.1. Rodzaje materiałów


Materiałem do wykonania wyrównanie powinien pochodzić z odzyski po frezowaniu nawierzchni bitumicznej frezarkami na zimno.

3. sprzęt


Wykonawca przystępujący do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· układarek do rozkładania mieszanki – min. bit (destruktu).

· walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechanicznie lub małe walce wibracyjne.

4. transport


Destrukt można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robót

5.1. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania destruktem


Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń oraz wyprofilowana za pomocą równiarki do założonych w projekcie spadków poprzecznych. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.


Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa.

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie destruktu


Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. 


Destrukt powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa destruktu powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.


Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

5.4. Utrzymanie podbudowy


Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. kontrola jakości robót

6.1. Badania w czasie robót

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów


 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wyrównania podbudowy  destruktem

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Minimalna częstotliwość pomiarów

	1
	Szerokość podbudowy 
	Co 25 m

	2
	Równość podłużna
	Co 25 m

	3
	Równość poprzeczna
	Co 25 m

	4
	Spadki poprzeczne*)
	Co 25 m

	5
	Rzędne wysokościowe
	Co 25 m

	6
	Ukształtowanie osi w planie*)
	Co 25 m

	7
	Grubość podbudowy 
	Co 25 m


Szerokość nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 6.3.3. 


Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą .

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 


Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ( 0,5 %. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ( 5 cm.

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ( 10%,

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.2.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 


Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.


Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.2.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 


Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. obmiar robót


Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego destruktu.

8. odbiór robót


Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności


Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy obejmuje:

· transport materiału na plac budowy,

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

· rozłożenie destruktu,

· zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego destruktu,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

SZCZEGOŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWÓJNE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni w ramach remontu drogi gminnej w m. Rycerzewko.
1.2. Zakres stosowania SST


Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.

1.3. Zakres robót objętych ST


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
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Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym rozłożeniu:

· warstwy lepiszcza,




· warstwy kruszywa,

· drugiej warstwy lepiszcza,

· warstwy drobniejszego kruszywa.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa

Lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.4.3. Pozostałe określenia


Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. materiały

2.1. Kruszywa

2.1.1. Wymagania dotyczące kruszyw


Do powierzchniowego utrwalania należy stosować grysy spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normą PN-B-11112.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych.

Tablica 1. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa

	Wyszczególnienie właściwości
	Klasa kruszywa II

	Ścieralność w bębnie kulowym, po pełnej liczbie obrotów, ubytek masy, nie więcej niż, % (m/m)
	35

	Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż, %(m/m)
	35

	Nasiąkliwość, nie więcej niż, % (m/m)
	2,0

	Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek masy, nie więcej niż, % (m/m)
	30,0


Tablica 2. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od gatunku kruszywa

	Wyszczególnienie właściwości
	Gatunek kruszywa II

	Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro, nie więcej niż, % (m/m):
	0,5

	Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż, % (m/m)
	85,0

	Zawartość nadziarna, nie więcej niż, % (m/m)
	8,0

	Zawartość podziarna, nie więcej niż, % (m/m)
	10,0

	Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, % (m/m)
	0,2

	Zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-06714-26
	barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa


2.2.2. Składowanie kruszyw


Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. 

2.3. Lepiszcza

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy


Należy użyć drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-70, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych

	Badane właściwości
	K1-70

	Zawartość lepiszcza, %
	od 69 do 71

	Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niż:
	0,10

	Jednorodność, %, # 0,16 mm, nie więcej niż:
	0,25

	Sedymentacja, %, nie mniej niż:
	5,0

	Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niż:
	85

	Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niż:
	80


2.3.2. Składowanie lepiszczy


Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek, które powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.


Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące zasady:

· czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,

· temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5oC.

3. sprzęt

3.1. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia


Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

· szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni,

· skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni,

· rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni,

· walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa,

· komplet oznakowania pionowego.

3.2. Wymagania dla sprzętu

3.2.1. Szczotki mechaniczne. Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z twardych elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro.

3.2.2. Skrapiarka lepiszcza


Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów (np.temperatury rozkładanego lepiszcza, ciśnienia lepiszcza w kolektorze).

3.2.3. Rozsypywarka kruszywa


Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek samojezdnych.

3.2.4. Walce drogowe


Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa.

4. transport

4.1. Transport kruszywa


Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport lepiszczy


Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami.

5. wykonanie robót

5.1. Założenia ogólne


Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i równości.


Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być wyremontowana, posiadać właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury.

5.2. Warunki przystąpienia do robót


Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy.


Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC przy emulsji asfaltowej i +10oC przy innych lepiszczach bezwodnych.


Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.

5.3. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni


Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg pkt 3

5.4. Rozkładanie lepiszcza


Rozkładana emulsja asfaltowa K1-70 powinna posiadać temperaturę - od 60 do 65oC. Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym samym dniu.

5.5. Rozkładanie kruszywa


Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa. 

5.6. Wałowanie


Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. 


Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od 8 do 10 km/h.

5.7. Oddanie nawierzchni do ruchu


Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ograniczyć od 30 do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej.


Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. 

6. kontrola jakości robót

6.1. Aprobata techniczna

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu aprobaty technicznej na wykorzystywane materiały.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów


Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 4.

6.2.2. Badania kruszyw


Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

6.2.3. Badania emulsji


Jeżeli Inżynier nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji asfaltowej należy badać:

· barwę,

· jednorodność,

· lepkość i indeks rozpadu.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia

	Lp.
	Wyszczególnienie badań i pomiarów
	Częstotliwość badań.

Minimalna liczba badań

	1
	Badanie właściwości kruszywa
	dla każdej partii kruszywa

	2
	Badanie emulsji
	dla każdej dostawy

	3
	Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni
	w sposób ciągły

	4
	Sprawdzenie dozowania lepiszcza
	przed rozpoczęciem robót (odcinek próbny) i w przypadku wątpliwości

	5
	Sprawdzenie dozowania kruszywa
	przed rozpoczęciem robót (odcinek próbny) i w przypadku wątpliwości

	6
	Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni
	codziennie przed rozpoczęciem robót

	7
	Sprawdzenie temperatury lepiszcza
	minimum 3 razy na zmianę roboczą

	8
	Pomiary szerokości powierzchniowego

utrwalenia
	w 10 miejscach na 1 km


6.2.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni


W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie oraz jej oczyszczenie

6.2.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa


Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy wykonywać jak badania testowe, według metod opisanych w opracowaniu GDDP.

6.2.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni


Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.

6.2.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza


Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5. 

6.3. Badania   dotyczące   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego utrwalenia

6.3.1. Szerokość nawierzchni


Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do ( 1 cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o ( 5 cm.

6.3.2. Równość nawierzchni


Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót.

6.3.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia


Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%.

7. obmiar robót


Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

8. odbiór robót


Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. podstawa płatności


Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

· oznakowanie robót,

· transport i składowanie kruszyw,

· transport i składowanie lepiszczy,

· dostawę i pracę sprzętu do robót,

· przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,

· prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów,

· podwójne rozłożenie lepiszcza,

· podwójne rozłożenie kruszywa,

· wałowanie,

· przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy związane

10.1. Normy

	1.
	PN-B-11112
	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych


10.2. Inne dokumenty

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994.

Załącznik nr 9

PRZEDMIARY ROBÓT

	L.P.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
	Jedn.
	Ilość

	1.1.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej równiarką
	m2
	3680,00

	1.2.
	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem - wyrównanie destruktem bitumicznym – średnia grubość warstwy 5 cm
	m3
	184,00



	1.3.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o frakcji 8-12 mm (ilość kruszywa 10 dm3 / m2)
	m2
	3680,00

	1.4.
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o frakcji 5-8 mm (ilość kruszywa 8 dm3 / m2)
	m2
	3680,00

	1.5.
	Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczystogliniastych o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10cm (krotność 0,5) – wyrównanie poboczy 
	m2
	920,00


Załącznik nr 10
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