
Zakres robót

	L.p.
	Wyszczególnienie robót
	J.m.
	Ilość jednostek
	Koszt jednostkowy
	Wartość robót
	Uwagi

wykon.

	ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	1
	Rozebranie poręczy mostu drewnianego
	m3
	3,51
	
	
	wojsko

	2
	Rozebranie drewnianej jezdni
	m3
	27,82
	
	
	wojsko

	3
	Rozebranie belek poprzecznych drewnianych
	m3
	14,0
	
	
	wojsko

	4
	Rozebranie dźwigarów głównych stalowych
	t
	19,0
	
	
	wojsko

+ firma

	5
	Rozebranie podpór drewnianych
	m3
	3,12
	
	
	wojsko

	BUDOWA PODPÓR

	6
	Wbicie pali
	szt.
	24
	
	
	wojsko

	7
	Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III – praca na mokrym podłożu
	m3
	11,2
	
	
	wojsko

	8
	Deskowanie tradycyjne
	m2
	22,0
	
	
	wojsko

	9
	Przygotowanie zbrojenia pod fundamenty podpór
	t
	0,856
	
	
	wojsko

	10
	Montaż zbrojenia- fundamenty podpór
	t
	0,856
	
	
	wojsko

	11
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie
	m3
	14,0
	
	
	wojsko

+firma

	12
	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych ( filary )


	t
	3,403
	
	
	wojsko

	MONTAŻ KONSTRUKCJI PRZĘSŁOWEJ

	13
	Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężeniami stalowymi
	t
	21,452
	
	
	wojsko

+firma

	14
	Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych
	m3
	8,29
	
	
	wojsko

	15
	Ułożenie drewnianej jezdni z podwójnym pokładem z bali
	m3
	19,89
	
	
	wojsko

	16
	Ułożenie chodnika mostu drewnianego
	m3
	3,49
	
	
	wojsko

	17 
	Wbudowanie poręczy mostu drewnianego
	m3
	3,59
	
	
	wojsko

	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYNE KOSTRUKCJI STALOWEJ MOSTU

	18
	Piaskowanie do II st. czystości konstrukcji stalowych pełnościennych
	t
	24,855
	
	
	firma

	19
	Malowanie stalowych konstrukcji pełnościennych natryskiem pneumatycznym – 3 warstwy
	t
	24,855
	
	
	firma

	INNE

	20
	Podwieszenie kabla telefonicznego
	m
	30
	
	
	wojsko

	21
	Profilowanie stożków nasypowych
	m2
	90
	
	
	wojsko

	22
	Montaż znaków drogowych (A-12A –2 szt., B-31 1 szt., D-5 1 szt., B-18 (15t) 2 szt., F-5 2 szt.
	szt.
	8
	
	
	firma

	23
	Słupki do znaków drogowych
	szt.
	6
	
	
	firma


RAZEM  POZYCJI: 23 ( dwadzieścia  trzy )
UWAGA: Wyłoniona w przetargu firma zabezpiecza zakup i dostawę materiałów do budowy mostu oraz samodzielnie wykonuje pozycję 18, 19, 22 i 23. W pozycji  4 i 13 zabezpiecza  dźwig.
