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ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz



KOSZTORYS  OFERTOWY



B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

A d r e s :  

Węgierce

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

I n w e s t o r :  

Gmina Pakość



ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

W y k o n a w c a :  

...................................................................

A d r e s :  

...................................................................



Kosztorysowa wartość robót :   ................   zł

Podatek VAT ..........  % :   ..................   zł

WARTOŚĆ  ROBÓT  OGÓŁEM :  ...............  zł

Słownie : ........................................................................................................

........................................................................................................



Podstawa wyceny :  .....................................................................................

Poziom cen :  .....................................................................................

Sporządził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

Sprawdził :  ......................................................                Data :   ........ / ....... / ........

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS  Poznań Nazwa użytkownika - 1 wiersz F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y



INWEST  wer. 1.0 Nazwa użytkownika - 2 wiersz



B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

A d r e s :  

Węgierce

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum



T A B E L A     E L E M E N T Ó W     S C A L O N Y C H

Poziom cen : ...........................................................................................



 Str: 1

Nazwa  stanu / elementu Wartość

STAN : 



A.  Roboty przygotowawcze  ........................ zł

B.  Roboty ziemne na zjazdach i poszerzeniach  ........................ zł

C.  Warstwa odcinająca na zjazdach i poszerzeniach  ........................ zł

D.  Podbudowa na zjazdach i poszerzeniach  ........................ zł

E.  Nawierzchnie  ........................ zł

F.  Pobocza  ........................ zł

G.  Rowy  ........................ zł

H.  Przepusty  ........................ zł

I.  Oznakowanie poziome  ........................ zł

Razem stan :     ........................ zł

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T  : ........................ zł
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B u d o w a :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

O b i e k t :  

Droga gminna nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

A d r e s :  

Węgierce

Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



ELEMENT   A : Roboty przygotowawcze



Poz. 1. ICRD - KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  0,641 km ................     ............... zł



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



Razem element A :  Roboty przygotowawcze ........................... zł



ELEMENT   B : Roboty ziemne na zjazdach i poszerzeniach



Poz. 2. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  182,400 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,4 m na zjazdach



Poz. 3. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  944,600 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - koryto gł. 0,4 m. na poszerzeniach

i łukach 



Poz. 4. ICRD - KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:



I-IV - zjazdy, poszerzenia i łuki 



Razem element B :  Roboty ziemne na zjazdach i poszerzeniach ........................... zł



ELEMENT   C : Warstwa odcinająca na zjazdach i poszerzeniach



Poz. 5. ICRD - KNR  231-0106-03-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - z piasku



Poz. 6. ICRD - KNR  231-0106-04-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm -



dodatek za dalsze 4 cm do 10 cm 



Razem element C :  Warstwa odcinająca na zjazdach i poszerzeniach ........................... zł



ELEMENT   D : Podbudowa na zjazdach i poszerzeniach



Poz. 7. ICRD - KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 - warstwa dolna o grubości



po zagęszczeniu: 15 cm 



Poz. 8. ICRD - KNR  231-0114-06-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63  - warstwa dolna o grubości



po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za dalsze 5 cm do 20 cm



Poz. 9. ICRD - KNR  231-0114-07-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5- warstwa górna o grubości



po zagęszczeniu: 8 cm 



Poz. 10. ICRT - KNR  231-0114-08-00  IGM Warszawa 2 817,500 m2 ................     ............... zł



Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie -  o frakcji 0/31,5- warstwa górna o
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Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

ELEMENT :  

D.  Podbudowa na zjazdach i poszerzeniach



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za dlasze 2 cm do 10 cm



Razem element D :  Podbudowa na zjazdach i poszerzeniach ........................... zł



ELEMENT   E : Nawierzchnie



Poz. 11. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 8 056,000 m2 ................     ............... zł



Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 62% w ilości 0,8 kg/m2



Poz. 12. ICRT - KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  18,600 t ................     ............... zł



Dodatkowe wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową (AC11W) w ilości 100 kg/m2:



mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie 



Poz. 13. ICRD - KNR  231-0310-01-00  IGM Warszawa 4 484,000 m2 ................     ............... zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC11W) - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości:



3 cm 



Poz. 14. ICRD - KNR  231-0310-05-00  IGM Warszawa 4 420,000 m2 ................     ............... zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC11S) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o



grubości: 3 cm 



Poz. 15. ICRD - KNR  231-0310-06-00  IGM Warszawa 4 420,000 m2 ................     ............... zł



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (AC11S) - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o



grubości: ponad 3 cm - dodatek za dalszy 1 cm do 4 cm 



Razem element E :  Nawierzchnie ........................... zł



ELEMENT   F : Pobocza



Poz. 16. ICRD - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  54,200 m3 ................     ............... zł



Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 z



zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm



Razem element F :  Pobocza ........................... zł



ELEMENT   G : Rowy



Poz. 17. ICRD - KNR  231-1403-06-00  IGM Warszawa  84,000 m ................     ............... zł



Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubości namułu: 30 cm



Razem element G :  Rowy ........................... zł



ELEMENT   H : Przepusty



Poz. 18. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  7,680 m3 ................     ............... zł



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wykonanie wykopu pod przepust



Poz. 19. ICRD - KNR  231-0605-01-00  IGM Warszawa  1,140 m3 ................     ............... zł



Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr 10,00 cm



Poz. 20. CSRB2 - KNNR  004-1308-06-00  MRRiB  19,000 m ................     ............... zł



Kanały z rur polietylenowych spiralnie karbowanych, o średnicy zewnętrznej: 400 mm
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Opis robót :  

Przebudowa drogi gminnej nr 150450C



relacji Węgierce - Centrum

ELEMENT :  

H.  Przepusty



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji Ilość Jedn. Cena Wartość

Opis pozycji miary jednostkowa



Poz. 21. ICRD - KNR  231-0109-03-00  IGM Warszawa  0,480 m2 ................     ............... zł



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm



Poz. 22. ICRD - KNR  231-0109-04-00  IGM Warszawa  0,480 m2 ................     ............... zł



Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za dalsze 3 cm



do 15 cm 



Poz. 23. ICRD - KNR  231-0605-03-00  IGM Warszawa  4,000 szt ................     ............... zł



Elementy przepustów rurowych pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 40 cm



Poz. 24. ICRD - KNR  231-1407-03-00  IGM Warszawa  2,660 m3 ................     ............... zł



Wypełnienie przekopów piaskiem z mechanicznym zagęszczeniem



Razem element H :  Przepusty ........................... zł



ELEMENT   I : Oznakowanie poziome



Poz. 25. KNRU  231-0706-03-10    141,840 m2 ................     ............... zł



Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, poprzez mechaniczne



nałożenie:  linie P-7b 



Poz. 26. KNRU  231-0706-03-10    6,000 m2 ................     ............... zł



Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, poprzez mechaniczne



nałożenie:  linie P-7a 



Razem element I :  Oznakowanie poziome ........................... zł

 

K O S Z T O R Y S O W A   W A R T O Ś Ć   R O B Ó T : ........................... zł


