Pakość Szkolna 35+ szczyt prawy

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Razem

	1
	ROBOTY POMOCNICZE

	1.1
	Rusztowania

16.50*11.80+13.10*8.40
	m²

m²
	

	
	
	
	304.740

	1.2
	Osłony okien folia polietylenowa

1.05*1.65*3+0.95*1.65*15
	m²

m²
	

	
	
	
	28.710

	1.3


	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m² w 1 miejscu)

16.50*9.00+13.10*8.90
	m²

m²
	

	
	
	
	265.090

	1.4


	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- demontaż parapetów

( 1.15*3+1.05*5)*0.30
	m²

m²
	

	
	
	
	2.610

	1.5


	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej- montaż parapetów

(1.15*3+1.05*15)*0.45
	m²

m²
	

	
	
	
	8.640

	1.6


	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- mur ogniowy

13.10*0.40
	m²

m²
	

	
	
	
	5.240

	1.7


	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro- mur ogniowy

(27.40+12.70)*0.55
	m²

m²
	

	
	
	
	22.06

	1.8


	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej- dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm (pogrubienie posadzki cem. o 3 cm)- mur ogniowy 

Krotność=3

22.06
	m²

m²
	

	
	
	
	22.060

	1.9


	Obróbki przy szer.w rozw. ponad 25cm- z blachy ocynkowanej- mur ogniowy, gzyms okapowy

13.10*0.60+16.50*0.40
	m²

m²
	

	
	
	
	14.460

	1.10


	Obróbki przy szer.w rozw. ponad 25cm- z blachy ocynkowanej- dach budynku dobudowanego do szczytu

10.10*0.4
	m²

m²
	

	
	
	
	4.040

	2
	ROBOTY DOCIEPLENIOWE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

	2.1
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą- oczyszczenie mechaniczne i zmycie

(16.50*11.80+0.12*4*12.00-1.05*1.65*3-0.95*1.65*15-1.22*2.40+13.10*8.90) * 50%
	m²

m²
	

	
	
	
	142,706

	2.2
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12cm metodą lekką zaprawa tynkarska+ docieplenie+ malowanie elewacji

285.412
	m²

m²
	

	
	
	
	285.412

	2.3
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 12cm metodą lekką zaprawa tynkarska+ docieplenie+malowanie elewacji- paski od czoła parapetów

( 1.05*3+0.95*15)*0.07
	m²

m²
	

	
	
	
	1.218

	2.4
	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką- przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych 6 szt/m²

285.412*6
	szt

szt
	

	
	
	
	1712.47

	2.5
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na ścianach- spadki pod parapetami

(1.05*3+0.95*15)*0.45
	m²

m²
	

	
	
	
	7.830

	2.6
	Docieplenie płytami styropian. i pokr. wyprawami elewac.- dodatk. warstwa siatki na parterze ściany frontowej do wys. 2,00 m od poziomu terenu.

16.50*2.00-1.22*2.40
	m²

m²
	

	
	
	
	30.07

	2.7
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- zamocowanie listwy cokołowej

16.50-1.22+13.10
	mb

mb
	

	
	
	
	28.38

	2.8
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym 
	mb
	

	
	
	
	204.020

	2.9 
	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką- tynk cienkowarstwowy na ościeżach

[(1.05+2*1.65)*3+(0.95+2*1.65)*15]*0.40
	m²

m²
	

	
	
	
	30.720

	2.10
	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.- ościeża

30.720
	m²

m²
	

	
	
	
	30.720

	2.11
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie warstwy siatki na ścianach- siatka diagonalna w narożach

(0.20*0.30*4*18)+(0.20*0.30*2)
	m²

m²
	

	
	
	
	4.44

	2.12
	Montaż profili elewacyjnych- gzymsy

2*16.50
	m

m
	

	
	
	
	33.000

	3
	WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH

	3.1
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m²

1.22* 2.40
	m²

m²
	

	
	
	
	2.928

	3.2
	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe- 1szt. drzwi wejściowych do budynku o wym. 110 x210 cm (wraz z obróbką ościeży, progu, malow. ścian od wew. pasem szer. ca 30 cm wokół stolarki)

1.22* 2.40
	m²

m²
	

	
	
	
	2.928

	4
	OPASKA BETONOWA WOKÓŁ BUDYNKU

	4.1
	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku- ŚCIANA FRONTOWA

(16.50- 1.22)*0.50
	m²

m²
	

	
	
	
	7.640

	5
	SKRZYNKA GAZOWA - odmalowanie
	szt
	1

	6
	WYWÓZ GRUZU- składowisko odpadów w Giebni
	m³
	7


	8.            Wymiana całego pokrycia dachowego budynku mieszkalnego



	8.1
	KNR 2-02 1610-01-050

Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m.


	181,50 m2

	1.
	16,50*11,00
	181,50
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	181,50

	8.2
	KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku


	17,00 m

	8.3
	KNR 4-01 0535-06-040

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku


	18,60 m

	1.
	9,30*2
	18,60
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,60

	8.4
	Wacetob 4-01 0518-04-050

Rozbiórka pierwszej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych


	216,15 m2

	1.
	16,50*13,10
	216,15
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	216,15

	8.5
	Wacetob 4-01 0518-05-050

Rozbiórka następnej warstwy pokrycia z papy na dachach drewnianych


	216,15 m2

	1.
	Pięć warstw
	
	
	
	

	2.
	16,50*13,10
	216,15
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	216,15

	8.6
	KNR 4-01 0535-04-040

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku


	16,50 m

	8.7
	KNR 2-02 0508-0401-040

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.


	17,00 m

	8.8
	KNR 2-02 0510-0301-040

Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 12 cm.


	18,60 m

	1.
	9,30*2
	18,60
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	18,60

	8.9
	KNR 4-01 0528-06-020

Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej


	6,00 szt

	8.10
	KNR 4-01 0524-08-020

Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien półokrągłych i skrzynkowych za wykonane wpusty /sztucery/ z blachy ocynkowanej


	2,00 szt

	8.11
	KNR 4-01 0535-08-050

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku


	12,11 m2

	1.
	Ogniomurek
	
	
	
	

	2.
	16,25*0,25
	4,06
	
	
	

	3.
	Kominy
	
	
	
	

	4.
	3,30*0,25*2
	1,65
	
	
	

	5.
	2,80*0,25*2
	1,40
	
	
	

	6.
	0,45*0,25*4
	0,45
	
	
	

	7.
	Wyłaz dachowy
	
	
	
	

	8.
	0,60*0,20*4
	0,48
	
	
	

	9.
	Pas nadrynnowy
	
	
	
	

	10.
	16,25*0,25
	4,06
	
	
	

	11.
	
	-------------
	
	
	

	12.
	Przeniesienie +
	
	
	
	12,11

	8.12
	Wacetob 2-02 0514-0201-050

Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm


	39,33 m2

	1.
	Ogniomurki boczne  z wypuszczeniem ZA OCIEPLENIE
	
	
	
	

	2.
	13,10*0,60*2
	15,72
	
	
	

	3.
	Ogniomurek frontowy z zawinięciem za ocieplenie
	
	
	
	

	4.
	16,50*0,68
	11,22
	
	
	

	5.
	Kominy
	
	
	
	

	6.
	3,45*0,35*2
	2,42
	
	
	

	7.
	2,99*0,35*2
	2,09
	
	
	

	8.
	0,45*0,35*4
	0,63
	
	
	

	9.
	Wyłaz dachowy
	
	
	
	

	10.
	0,60*0,20*4
	0,48
	
	
	

	11.
	Pas nadrynnowy
	
	
	
	

	12.
	16,50*0,38
	6,27
	
	
	

	13.
	Obróbka przy detalu architektonicznym ponad dachem
	
	
	
	

	14.
	2,00*0,25
	0,50
	
	
	

	15.
	
	-------------
	
	
	

	16.
	Przeniesienie +
	
	
	
	39,33

	8.13
	KNR 2-02 0515-05-020

Obróbki wyłazów dachowych blachą ocynkowaną,grubości 0,50 mm w dachach krytych papą lub dachówką.


	1,00 szt

	8.14
	KNR 4-01 0414-02-050

Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm


	15,13 m2

	1.
	Przyjęto 7% powierzchni dachu
	
	
	
	

	2.
	216,15*0,07
	15,13
	
	
	

	3.
	
	-------------
	
	
	

	4.
	Przeniesienie +
	
	
	
	15,13

	8.15
	KNR 4-01 0735-0401-050

Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach ponad dachem płaskim - analogia - uzupełnie tynków na detalu architek.


	2,00 m2

	1.
	2,00*1,00
	2,00
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	2,00

	8.16
	KNR 2-02 0501-01-050

Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym,papą asfaltową


	216,15 m2

	1.
	16,50*13,10
	216,15
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	216,15

	8.17
	Wacetob 2-02 0504-02-050

Jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną PYE modyfikowaną SBS o gr. >4,5mm" 


	216,15 m2

	1.
	16,50*13,10
	216,15
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	216,15

	8.18
	KNR 4-04 1101-01-060

Wywiezienie papy z terenu rozbiórki wraz z utylizacją przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu.Transport pojazdami samochodowymi na odl.1 km ciągnikiem kołowym z przyczepą


	8,64 m3

	1.
	216*0,04
	8,64
	
	
	

	2.
	
	-------------
	
	
	

	3.
	Przeniesienie +
	
	
	
	8,64

	8.19
	KNR 4-04 1101-04-060

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładowaniu. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km ciągnikiem kołowym


	8,64 m3


