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Opis pozycji miary

ELEMENT   A : Roboty przygotowawcze



 



Poz. 1. ICRB - KNR  201-0119-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  0,817 km



Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT   B : Roboty ziemne



 



Poz. 2. ICRD - KNR  231-1402-05-10  IGM Warszawa 1 225,500 m2



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: ponad 1 km, dodatek za każde dalsze 0,5 km: 817,00 x 0,75x2 =



Poz. 3. ICRD - KNR  231-1402-05-10  IGM Warszawa 1 225,500 m2



Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i



odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: ponad 1 km, dodatek za każde dalsze 0,5 km



Poz. 4. ICRB - KNR  201-0311-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  11,220 m3



Roboty ziemne ręczne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: grunt kat. III - wg tabeli



robót ziemnych, kol. 6 



Poz. 5. ICRB - KNR  201-0205-04-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  56,040 m3



Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wg tabeli robót ziemnych, kol. 8



Poz. 6. ICRB - KNR  201-0214-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  56,040 m3



Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po



terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV



Poz. 7. ICRB - KNR  201-0313-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  56,040 m3



Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV



Poz. 8. ICRB - KNR  201-0236-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa  56,040 m3



Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



spoistym, kategorii : III-IV 

ELEMENT   C : Podbudowa



 



Poz. 9. ICRD - KNR  231-0107-01-00  IGM Warszawa  234,900 m3



Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem wapiennym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia



grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm - wg tabeli "nakładki", kol. 6

ELEMENT   D : Nawierzchnia



 



Poz. 10. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 4 669,000 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 0,5x(20,00+8,00)x10,00+0,5x(8,00+5,60)x8,00+799,00x5,60=



Poz. 11. ICRD - KNR  231-0108-02-00  IGM Warszawa  233,500 t



Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i



zagęszczenie - ilości średnio 50 kg/m2 ( 2 cm): (0,5x(20,00+8,00)x10,00+0,5x(8,00+5,60)x8,00+799,00x5,60)x0

,050 = 
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Poz. 12. ICRD - KNR  231-1004-07-00  IGM Warszawa 4 758,500 m2



Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową 0,5x(20,00+8,00)x10,00+0,5x(8,00+5,50)x8,00+799,00x5,50+2x



85,00= 



Poz. 13. ICRD - KNR  231-0311-05-00  IGM Warszawa 4 758,500 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: 3 cm: obmiar jak w poz. 14 



Poz. 14. ICRD - KNR  231-0311-06-00  IGM Warszawa 4 758,500 m2



Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po



zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm: obmiar jak w poz. 14

--- Koniec wydruku przedmiaru --- 


