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1. Podstawa opracowania

·   Zlecenie  nr 33/2011

· Mapa sytuacyjno - wysokościowa  w skali 1:500 wydana przez Powiatowy

       Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowrocławiu z dnia    
    07.10.2011r.

· Program użytkowy obiektu

· Uzgodnienia ze Zleceniodawcą w  trakcie opracowywania projektu budowlanego

· Obowiązujące normy, normatywy i przepisy  techniczne

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa targowiska miejskiego w Pakości zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Obszar objęty opracowaniem stanowi teren  zagospodarowany obecnym targowiskiem miejskim. Obiekt znajduje się w Pakości przy ul. Św. Jana na działkach nr 80/1;78/5;78/4;78/2.

Na działce znajdują się plac utwardzony, istniejący dojazd od strony ul. Św. Jana poprzez istniejącą bramę, wejście także od strony ul. Św. Jana oraz ul. Błonie. Pozostała część terenu stanowi teren zielony. Szczegóły na rys. B-33/11-01-1-01

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na przebudowie targowiska miejskiego w zakresie: 

- demontażu istniejącego placu utwardzonego

- demontażu istniejącej sceny 

- demontażu zbiornika bezodpływowego

- budowie budynku ze stoiskami targowymi ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi

- budowie budynku socjalnego ze wszystkimi instalacjami wewnętrznymi

· budowa dróg wewnętrznych

· budowa instalacji oświetleniowej targowiska

- montaż ogrodzenia i bram wjazdowych; (brama wjazdowa od strony parkingu przesuwna)
- montaż łapacza piłek od strony dz. nr 80/2

Zestawienie powierzchni:

· Zabudowa kubaturowa                                    -   676,05m²

· place utwardzone i dojazdy                             –  1864,32 m2

· zieleń                                                               –   302,45 m2

· powierzchnia działki                                        – 2842,82m2 ,

Procentowy udział powierzchni:

· zabudowa kubaturowa                                   -      23,78 %

· place utwardzone                                           -      65,58 %

· zieleń stanowi                                               -       10,64%

5.Dane techniczno -   rzeczowe i funkcjonalne 

Budynek socjalny

· długość budynku
   
  -                  15,80 m

· szerokość budynku
      
  -                  3,30 m

· wysokość budynku
     
  -                  3,84m

· powierzchnia zabudowy      -                   52,14 m2

· kubatura budynku
     
  -                   200,22 m³

Budynek ze stoiskami targowymi

· długość budynku
   
            -                  75,52 m

· szerokość budynku
      

 -                  8,30 m

· wysokość budynku
      

 -                  3,86m

· powierzchnia zabudowy     
 -                   626,82 m2

· kubatura budynku
      

 -                   2017,14 m³

6. Wykaz pomieszczeń 

    Przyziemie budynek socjalny:

	Nr
	Pomieszczenie
	Powierzchnia
	Posadzka

	01
	Komunikacja
	9,86 m2
	Gress

	02
	Pom. socjalne
	5,16 m2
	Gress

	03
	WC/Damski
	3,14 m2
	Gress

	04
	Pom. gospodarcze
	1,26 m2
	Gress

	05
	WC/Męski
	5,66m2
	Gress

	06
	Biuro
	6,04m2
	Gress

	07
	Kotłownia
	5,18m2
	Gress

	
	RAZEM:
	36,30m2
	
	
	


    Przyziemie stoiska targowe:

	Nr
	Pomieszczenie
	Powierzchnia
	Posadzka

	01
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83 m2
	Kostka brukowa

	02
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83 m2
	Kostka brukowa

	03
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83 m2
	Kostka brukowa

	04
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83 m2
	Kostka brukowa

	05
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	06
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	07
	Stoisko (mięso i wędliny)
	8,39m2
	Gress

	08
	Stoisko (mięso i wędliny)
	8,39m2
	Gress

	09
	Stoisko (mięso i wędliny)
	8,39m2
	Gress

	10
	Stoisko (ryby)
	8,39m2
	Gress

	11
	Stoisko (ryby)
	8,39m2
	Gress

	12
	Stoisko (ryby)
	8,39m2
	Gress

	13
	Stoisko (rękodzieło)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	14
	Stoisko (rękodzieło)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	15
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	16
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	17
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	18
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	19
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	20
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	21
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	22
	Stoisko (inne)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	23
	Stoisko (AGD)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	24
	Stoisko (AGD)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	25
	Stoisko (miody i przetwory)
	9,32m2
	Kostka brukowa

	26
	Stoisko (miody i przetwory)
	9,32m2
	Kostka brukowa

	27
	Stoisko (nabiał)
	9,32m2
	Kostka brukowa

	28
	Stoisko (nabiał)
	9,32m2
	Kostka brukowa

	29
	Stoisko (kwiaty, sadzonki)
	9,32m2
	Kostka brukowa

	30
	Stoisko (kwiaty, sadzonki)
	9,32m2
	Kostka brukowa

	31
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	32
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	33
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	34
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	35
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	36
	Stoisko (owoce i warzywa)
	9,83m2
	Kostka brukowa

	37
	Komunikacja
	264,38m2
	Kostka brukowa

	
	RAZEM:
	606,56m2
	
	
	


7.Rozwiązania funkcjonalne

Planowana przebudowa targowiska miejskiego polega na budowie budynku z kompleksem stoisk targowych przeznaczonych do sprzedaży:

- owoców i warzyw

- mięsa i wędlin

- ryb i przetworów rybnych

- rękodzieła

- miodów i przetworów

- artykułów gospodarstwa domowego

- kwiatów, sadzonek i drzewek

- nabiału

- oraz innych artykułów

Stoiska zlokalizowane są po obu stronach komunikacji. Komunikacja stanowi otwartą przestrzeń bez drzwi oraz bram. Stoiska nieogrzewane otwarte, poza stoiskami przeznaczonymi do sprzedaży mięsa, wędlin i ryb, zamykanymi, gdzie przewidziano ogrzewanie oraz zamontowanie zlewu, umywalki oraz lodówek. 

W ramach planowanej inwestycji planuje się także budowę budynku socjalnego , dla obsługi  targowiska. Plac targowy udostępniany jest dwa razy w tygodniu . Na czas otwarcia targowiska dla użytku osób odwiedzających udostępnione zostaną toalety ogólnodostępne  dostosowane dla osób niepełnosprawnych typu Toi-Toi.

8.Wytyczne bhp

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod upoważnionym nadzorem, zachowując przepisy bhp dla robót budowlano – montażowych, a w szczególności stosować się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

9.Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

1.  Zakres robót zamierzenia i kolejność ich realizacji .

· Demontaż sceny,

· Demontaż istniejącej nawierzchni,

· Demontaż zbiornika bezodpływowego,

· Wycinka drzew,

· Wykonanie fundamentów,

· Wykonanie ścian nośnych,

· Wykonanie konstrukcji stalowej,

· Wykonanie nadproży,

· Wykonanie stropu,

· Wykonanie pokrycia dachu,

· Wykonanie instalacji wewnętrznych ,

· Wykonanie posadzek ,

· Wstawienie okien  ,

· Położenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach ,

· Ocieplenie budynku,

· Wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych ,

· Montaż drzwi,

· Montaż rynien i rur spustowych ,

· Wykonanie obróbek blacharskich i malowanie ,

· Montaż białej armatury ,

· Prace porządkowe

