Tabela 1. Standardy zimowego utrzymania dróg, ulic na terenie Miasta / Gminy/ Pakość

	Lp.
	Standard zimowego utrzymania dróg, ulic
	Opis warunków ruchu na jezdni
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawiska

	
	
	
	śnieg
	śliskość zimowa

	1.
	2
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej długości
	Luźny – 4 h

Błoto pośniegowe- 6 h

Zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) 
	Gołoledź – 3h 

Szron – 3 h

Sadź – 3 h

Pośniegowa – 4 h

Lodowica – 4h

	2.
	3
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na:

· Skrzyżowaniach z drogami

· Skrzyżowaniu z koleją

· Odcinkach o pochyleniu> 4%

· Przystankach autobusowych

· Innych miejscach ustalonych przez Zamawiającego
	Luźny  - 6 h

Zajeżdżony – występuje

Zaspy, języki śniegowe lokalne – 6 h

Utrudnienia dla samochodów osobowych


	W miejscach wyznaczonych

Gołoledź – 5 h

Szron – 5 h

Sadź – 5 h

Pośniegowa – 6 h

Lodowica – 5h

	3
	5
	Jezdnia odśnieżona; w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	Luźny –16 h

Zajeżdżony – występuje

Nabój śnieżny występuje

Zaspy występują do 8 h

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 h.


	W miejscach wyznaczonych

Gołoledź – 8h

pośniegowa


Ustalono następującą kolejność odśnieżania i likwidacji gołoledzi na terenie Miasta /.Gminy/ Pakość. Wykonawca przystępuje do wykonywania przedmiotowych prac dopiero po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem „Akcji Zima”, tzn.: Burmistrzem Pakości [(0-52) 566-60-73] lub pracownikiem UM – p. Bogusławem Kawka (0-604-255-434). Wykonawca koordynujący pracę musi mieć czynny telefon komórkowy w celu uzgodnienia  zleceń.

Tabela nr 2. Miasto Pakość- wykaz ulic do utrzymania zimowego

	Lp.
	Standard
	Kolejność zwalczania skutków zimy
	Wykaz ulic do utrzymania zimowego

	
	
	
	Nazwa ulic
	Długość

[mb]

	1.
	2
	I
	· Szkolna

· Błonie

· Mieleńska, Ks. Józefa Kurzawskiego, Stanisława Szenica, Ks. Wojciecha Kęsickiego

· Wjazd i wyjazd przystanek autobusowy przy ul. Barcińskiej przy siedzibie Banku Spółdzielczego

· Inowrocławska, Barcińska – zatoczki autobusowe

· Mikołaja wraz z chodnikami

· Cmentarna wraz z chodnikami

· Dworcowa

· Grobla                                                                              

· Łazienkowa

· Wyszyńskiego

· Mogileńska (drogi osiedlowe)
· Rynek
	1051

744

2107

90

210

817

1060

988

335

207

1278

400

183

	2.
	2
	II
	· Kwiatowa + Łącznik

· Krótka

· Polna

· Hankiewicza

· Leszczyńskiego

· Różana

· Powstańców Wlkp.

· Słoneczna                                                                         

· Śluza

· Topolowa

· 21 Stycznia

· Inowrocławska
	432

120

400

207

212

1042

314

260

960

780

473

215

	3.
	2
	III
	· Żabia

· Przybyszewskiego

· Osiedle 600- lecia

· Kasprowicza

· Ogrodowa

· Pałucka

· Fabryczna

· Nadnotecka
	86

300

180

270

324

157

486

160


Tabela 3. Gmina Pakość –wykaz dróg do  utrzymania zimowego

	Lp.
	Kolejność zwalczania skutków zimy 
	Standard
	Wykaz dróg do utrzymania zimowego

	
	
	
	Nazwa drogi
	Długość

[mb]

	1.
	I
	3

5

3

3

5

5

3

3

3
	· Pakość-Łącko przez Rybitwy

· Wielowieś Centrum, Wielowieś do Pana Zawadzkiego, droga do Sieńko

· Kościelec – Rycerzewko - Radłówek,  Kościelec – Smyrnia (FIC), Rycerzewko do p. Kopytowskiego, Sójkowo - figura 

· Wieś Rycerzewo

· Kościelec do mostu, 

· Objazd do p. Małetka, 

· Kościelec-Mimowola

· Radłowo-Piechcin 2
	2700

1935

5750

800

1850

2150

1850

1440

	2.
	II
	3

5

5

5

3

5

5

3


	· Wieś Gorzany

· Wieś Węgierce

· Giebnia-Polomarket (do Stolarni)

· Giebnia - Promax

· Wieś Jankowo

· Jankowo-Ludwiniec

· Jankowo-Dobieszewiczki

· Ludwiniec-Dobieszewiczki + Wiśniewski
	1340

750

2520

817

400

1700

1350

1350

	3.
	III
	3

3

5

3

3

5

3

3

5
	· Wieś Radłowo

· Radłowo-Karolewo

· Dwie drogi lokalne w Radłowie

· Wieś Ludkowo

· Ludkowo-Kalwaria (Barcińska – Ludkowo)

· Ludkowo-Otok

· Ludkowo-Krzyżanowskiego  

· Mielno Centrum

· droga gminna we wsi Dziarnowo
	350

2540

2800

200

640

210

350

285

745


W razie wystąpienia obfitych opadów śniegu i braku możliwości odśnieżania przez Zarządy Dróg Powiatowych oraz Wojewódzkich na indywidualne zlecenie do kierujących akcją zimową należeć będzie wykonanie odśnieżenia w pierwszej kolejności ulic: Inowrocławska, Barcińska, Rynek, Św. Jana, Lipowa, Jankowska, Szeroka, następnie: Mogileńska, Radłowska i Krzyżanowskiego. W trzeciej kolejności wszystkie drogi wojewódzkie i powiatowe znajdujące się na terenie gminy Pakość będą odśnieżane po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Burmistrzem Pakości lub osobą upoważnioną.

Zimowym utrzymaniem dróg objęto wyselekcjonowane odcinki chodników o długości łącznej 3360 mb:                                                                                                                                                                 

· przy ul. Barcińskiej, ul. Inowrocławskiej, Lipowej, Szerokiej, Św. Jana, Jankowskiej, Rynek oraz wzdłuż Jankowa.

      Zamówienie w ramach „Akcji Zima 2010/2011” nie obejmuje chodników, które zgodnie z umową nr 342/PN/01/09 z dnia 27 lutego 2009r. na usługi wykonywane w zakresie „Utrzymania czystości na ulicach, placach i chodnikach miasta Pakość” będą utrzymywane w należytym stanie przez Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. - wykonawcy powyższego zamówienia.

      Zamówienie w ramach „Akcji Zima 2010/2011” obejmuje dodatkowo chodnik o długości 720 mb – wzdłuż Jankowa (od stacji wodociągowej do skrzyżowania w kierunku Jankowa).

Wyznaczono także miejsca w poszczególnych punktach miasta, w których należy zabezpieczyć odpowiednią ilość materiałów uszorstniających, w celu sprawnego prowadzenia akcji posypywania dróg, ulic i chodników:

- ul. Inowrocławska





- w pobliżu Kiosku Ruch-u,

- ul. Barcińska






- w pobliżu przystanku autobusowego,

- ul. Szkolna






- w pobliżu Straży,

- ul. Rynek






- przy budynku nr 17

- ul. Dworcowa





- przy budynku nr 6

- ul. Lipowa






- za budynkiem nr 14

- ul. Jankowska





- na terenie stacji wodociągowej

- Jankowo






- do końca nowo położonego chodnika prowadzącego na tamę w kierunku Janikowa

- Kościelec






- przy moście i przy studni

- Dziarnowo






- przy moście i przy sklepie

- Rycerzewko






- przy świetlicy 

- Rycerzewo                                                                           - przy świetlicy

- ul. Cmentarna
- przy skrzyżowaniu z ul. Barcińską 

- ul. Cmentarna
- przy przejeździe kolejowym

- ul. Mikołaja
- przy łączniku z ul. Kwiatową 

